### 设备硬件参数介绍

**健康宝智能核验设备**

1. 支持“1秒四步合一”功能，即测温、健康宝状态查询、拍照留影备查、公安联网四大功能；
2. 10.1寸LCD触摸显示屏, 分辨率1280x800。8位真彩色，G+G触摸屏。
3. 支持签到时采集图像。
4. 双摄像头，像素200万。
5. 通信模块：具备RJ45网口,支持TCP/IP联网协议；支持FDD-LTE/TD-LTE 4G联网，支持GSM/GPRS 2G网络和语音通话；支持WIFI联网；支持移动、联通、电信三家运营商的4G物联网卡,支持VPN拨号协议，可通过VPN接入服务器；支持PPP0E拨号协议，可直接拨号到运营商；支持SSL等多种加密传输。
6. 支持人脸测温功能，测温精度正负0.2。
7. 已完成与“北京健康宝”数据对接，查询结果时延不大于1.5S。
8. 设备支持 IP66 防水等级。
9. 室内外均可适用，适用温度范围：-25℃至 70℃，湿度15%-93%；

**自助流调一体机硬件参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| CPU | 主控 | RK3399 |
| 内置存储器 | RAM | 4GB |
| NAND Flash | 8GB |
| 显示屏 | 主屏幕 | 15.6英寸，分辨率1920\*1080 |
| 客屏幕 | 15.6英寸，分辨率1920\*1080 |
| 双屏触摸 | 彩色10点触控 |
| 操作系统 | Android 7.1 | |
| 硬件功能 | WIFI | 802.11b/g/n，2.4GHz (支持WIFI 投屏） |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 以太网 | 10/100M |
| 摄像头 | 双目摄像头 |
| 身份证（选配） | 内置身份证模组 |
| I/O端口 | USB2.0接口 | USB 2.0\*3 |
| USB3.0接口 | USB 3.0\*1 |
| RS232接口 | RJ11\*1 |
| 以太网接口 | RJ45\*1 |
| 音频接口 | 3.5mm |
| 电源接口 | 12V DC，3A |
| 外置接口功能 | 可外接医保卡/社保卡模块 |  |
| 支持语音转文字功能 |  |
| 支持外置打印机功能 |  |
| 支持手写笔触控功能 | 外置打印机失效时应用可自动切换内置打印机，无需重启应用 |
| 电源键，打印机纸仓按键 | |